[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.61
pe=1
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	19	8	1	7.7	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	3	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45453000-7	PRZEDMIAR
nfn=KAJOCH10Kompleksowa Obsługa Budownictwa
afn=ul.Kwiatowa 12, Kąkolewo10 64-113 Osieczna
nb=ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ I CZĘŚCIOWĄ ROZBIÓRKĄ OBECNEGO CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI W OSIECZNEJ NA CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ
ab=UL. PLAC 600-LECIA, 64-113 OSIECZNA, DZIAŁKA NR 17/6, 295/1, 295/3, 295/4, 296/1  JEDN. EWID.  301303_4, OSIECZNA - MIASTO OBREB EWID. 0001, OSIECZNA
ni=Gmina Osieczna
ai=ul. Powstańców Wlkp 6, 64-113 Osieczna
br=ELEKTRYCZNA
kln=Wszystkie wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenia występujących w kosztorysie materiałów są przykładowe, co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów o parametrach nie gorszych niż podane w kosztorysie tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jak materiały wskazane w kosztorysie  lub lepsze.

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 59]
ty=S
na=agregat prądotwórczy do 2.5 kVA	0
id=81111	1
jm=m-g	148
ce=0	1525435903
cw=0	PLN
il=1.5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	81111

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=bednarka ocynkowana FeZn 25x4	0
id=1121099	2
jm=m	040
ce=0	1525435903
cw=0	PLN
il=10.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1121099

[RMS ZEST 12]
ty=S
na=ciągnik kołowy	0
id=39100	1
jm=m-g	148
ce=0	1525435903
cw=0	PLN
il=0.2475
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39100

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Gniazdo wtykowe 16A/230V p/t	0
id=7530399	2
jm=szt.	020
ce=0	1525435903
cw=0	PLN
il=7.14

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Gniazdo wtykowe 16A/230V p/t IP44	0
id=7530299	2
jm=szt.	020
ce=0	1525435903
cw=0	PLN
il=13.26

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=grot stalowy	0
id=7590850	2
jm=szt.	020
ce=0	1525435903
cw=0	PLN
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7590830

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=HDGs 2x1,5mm2	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0	1525435903
cw=0	PLN
il=62.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=kołki kotwiące metalowe rozporowe	0
id=8990599	2
jm=szt.	020
ce=0	1525759412
cw=0	PLN
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8322099

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=kołki rozporowe plastykowe	0
id=8990499	2
jm=szt.	020
ce=0	1525435903
cw=0	PLN
il=35.7
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8990499

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=końcówki kablowe fi25	0
id=7629999	2
jm=szt.	020
ce=0	1525435903
cw=0	PLN
il=10
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7620099

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=LgY 16mm2	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0	1525435903
cw=0	PLN
il=3.12
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=LgY 4mm2	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0	1525435903
cw=0	PLN
il=119.6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=LgY 6mm2	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0	1525435903
cw=0	PLN
il=36.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Łącznik pojedyńczy p/t	0
id=7519999	2
jm=szt.	020
ce=0	1525435903
cw=0	PLN
il=2.04
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7519999

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Łącznik pojedyńczy p/t IP44	0
id=7510599	2
jm=szt.	020
ce=0	1525435903
cw=0	PLN
il=1.02
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7510599

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Łącznik schodowy p/t	0
id=7519999	2
jm=szt.	020
ce=0	1525435903
cw=0	PLN
il=2.04
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7519999

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Łącznik świecznikowy p/t	0
id=7519999	2
jm=szt.	020
ce=0	1525435903
cw=0	PLN
il=6.12
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7519999

[RMS ZEST 58]
ty=S
na=młot udarowy elektryczny	0
id=21811	1
jm=m-g	148
ce=0	1525435903
cw=0	PLN
il=1.5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	21811

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=opaski kablowe typu Oki	0
id=7648099	2
jm=szt.	020
ce=0	1525435903
cw=0	PLN
il=4.75
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7648099

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=Oprawa awaryjna LED AT 3W, 1h, optyka Road Plus	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=0	1525435903
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Oprawa awaryjna LED AT 3W, 1h,optyka AREA	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=0	1525435903
cw=0	PLN
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Oprawa awaryjna LED AT, 1h + grzałka	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=0	1525435903
cw=0	PLN
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=Oprawa ewakuacyjna LED AT + pitogram	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=0	1525435903
cw=0	PLN
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Oprawa LED 24W 2260lm OPAL nastropowa	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=0	1525435903
cw=0	PLN
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Oprawa LED 31W 4120lm IP66 nastropowa	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=0	1525435903
cw=0	PLN
il=9
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Oprawa LED 38W 3770lm OPAL nastropowa	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=0	1525435903
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=Oprawa LED typu plafon 19W 2020lm IP66 nastropowa	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=0	1525435903
cw=0	PLN
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=Oprawa typu LED 38W 4130lm OPAL dostropowa	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=0	1525435903
cw=0	PLN
il=32
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=pręty stalowe ocynkowane fi8mm	0
id=1121399	2
jm=m	040
ce=0	1525435903
cw=0	PLN
il=210.08
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1121399

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Przycisk ppoż	0
id=7099999	2
jm=szt.	020
ce=0	1525435903
cw=0	PLN
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7059999

[RMS ZEST 11]
ty=S
na=przyczepa do przewożenia kabli	0
id=39971	1
jm=m-g	148
ce=0	1525435903
cw=0	PLN
il=0.2475
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39970

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=puszki izolacyjne podtynkowe fi60	0
id=7540099	2
jm=szt.	020
ce=0	1525435903
cw=0	PLN
il=63.24
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7540060

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=puszki izolacyjne podtynkowe fi80	0
id=7540099	2
jm=szt.	020
ce=0	1525435903
cw=0	PLN
il=31.62
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7540060

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1525435903
cw=0	PLN
il=298.5648

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=Rozdzielnia RG	0
id=7052999	2
jm=szt.	020
ce=0	1525435903
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7052899

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=Rozdzielnia RK	0
id=7052999	2
jm=szt.	020
ce=0	1525435903
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7052899

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=Rozdzielnia Rosp	0
id=7052999	2
jm=szt.	020
ce=0	1525435903
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7052899

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=rury winidurowe RB16	0
id=7580099	2
jm=m	040
ce=0	1525435903
cw=0	PLN
il=17.68
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580999

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=Skrzynka probiercza	0
id=8310999	2
jm=szt.	020
ce=0	1525435903
cw=0	PLN
il=5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8310999

[RMS ZEST 63]
ty=S
na=spawarka	0
id=72100	1
jm=m-g	148
ce=0	1525435903
cw=0	PLN
il=6.399
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	72100

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=szyna wyrównania potencjałów	0
id=7608699	2
jm=szt.	020
ce=0	1525435903
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7608699

[RMS ZEST 10]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1525435903
cw=0	PLN
il=1.8685
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami	0
id=6801299	2
jm=kg	033
ce=0	1525435903
cw=0	PLN
il=0.06
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6801299

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=uchwyty do rur	0
id=1551399	2
jm=szt.	020
ce=0	1525435903
cw=0	PLN
il=35.7
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580399

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=uchwyty uniwersalne typu UKU	0
id=7660199	2
jm=szt.	020
ce=0	1525435903
cw=0	PLN
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7660099

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=uziom stalowy miedziowany o dług. 1.5 m	0
id=7590810	2
jm=szt.	020
ce=0	1525435903
cw=0	PLN
il=6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7590810

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=wazelina techniczna	0
id=1034799	2
jm=kg	033
ce=0	1525435903
cw=0	PLN
il=0.4675
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1034700

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=Wentylatory sufitowe łazienkowe	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1525759407
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=wsporniki dachowe	0
id=7590330	2
jm=szt.	020
ce=0	1525435903
cw=0	PLN
il=186.85
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7590330

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=wsporniki ścienne	0
id=7590300	2
jm=szt.	020
ce=0	1525435903
cw=0	PLN
il=10.1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7590599

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=Wyłacznik ppoż w obudowie IP65	0
id=7052999	2
jm=szt.	020
ce=0	1525435903
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7052899

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=YDY 3x1,5mm2	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0	1525435903
cw=0	PLN
il=188.24
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=YDY 3x2,5mm2	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0	1525435903
cw=0	PLN
il=265.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=YDY 3x4mm2	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0	1525435903
cw=0	PLN
il=15.6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=YDY 4x1,5mm2	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0	1525435903
cw=0	PLN
il=167.44
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=YDY 5x6mm2	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0	1525435903
cw=0	PLN
il=36.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=YKY 5x25mm2	0
id=7999999	2
jm=m	040
ce=0	1525435903
cw=0	PLN
il=57.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7960099

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=zaciski izolacyjne skrętne	0
id=7541360	2
jm=szt.	020
ce=0	1525435903
cw=0	PLN
il=161.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7541360

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=złącza	0
id=7590610	2
jm=szt.	020
ce=0	1525435903
cw=0	PLN
il=0.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7590799

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=złącza kontrolno-pomiarowe	0
id=7590799	2
jm=szt.	020
ce=0	1525435903
cw=0	PLN
il=5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7590799

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=złącza prętów	0
id=7590850	2
jm=szt.	020
ce=0	1525435903
cw=0	PLN
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7590850

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=złącza rynnowe	0
id=7590640	2
jm=szt.	020
ce=0	1525435903
cw=0	PLN
il=6.06
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7590640

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=złącza uniwersalne	0
id=7590730	1
jm=szt.	020
ce=0	1525435903
cw=0	PLN
il=13
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7590730

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=złączki ZCL16	0
id=7580499	2
jm=szt.	020
ce=0	1525435903
cw=0	PLN
il=6.97
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580499

[RMS ZEST 13]
ty=S
na=żuraw samochodowy	0
id=31100	1
jm=m-g	148
ce=0	1525435903
cw=0	PLN
il=0.2475
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	31100

[RMS ZEST 9]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Rozdzielnie i WLZty
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
wn=	

[POZYCJA]
id=8
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0405-08	5	0405-08		1
mpn=_1211
na=Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.4	0	1,4
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1
nan=1

[POZYCJA]
id=11
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0405-07	5	0405-07		1
mpn=_1211
na=Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.19	0	1,19
np=1
wa=0
wb=0
il=1.19

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1
nan=1

[POZYCJA]
id=14
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0405-07	5	0405-07		1
mpn=_1211
na=Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.19	0	1,19
np=1
wa=0
wb=0
il=1.19

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=548
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0405-06	5	0405-06		1
mpn=_1211
na=Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.11	0	1,11
np=1
wa=0
wb=0
il=1.11

[RMS 83]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=17
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-03	5	0715-03		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=55
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=55	1	55,0						

[RMS 1]
nz=0.204	0	0,204
np=1
wa=0
wb=0
il=11.22

[RMS 14]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=57.2
nan=1

[RMS 7]
nz=0.0085	0	0,0085
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4675

[RMS 8]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.75

[RMS 9]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 10]
nz=0.0067	0	0,0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3685

[RMS 11]
nz=0.0045	0	0,0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2475

[RMS 12]
nz=0.0045	0	0,0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2475

[RMS 13]
nz=0.0045	0	0,0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2475

[POZYCJA]
id=27
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0726-10	5	0726-10		1
mpn=1211
na=Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 25 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=2.52	0	2,52
np=1
wa=0
wb=0
il=5.04

[RMS 17]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 16]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 8]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 9]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=33
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-05	5	1203-05		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 25 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=10
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1]
nz=0.0378	0	0,0378
np=1
wa=0
wb=0
il=0.378

[ELEMENT 1]
na=Okablowanie
wa=0
kn=0	0	0
id=2
nu=2
wn=	

[POZYCJA]
id=35
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60,0						

[RMS 1]
nz=0.0546	0	0,0546
np=1
wa=0
wb=0
il=3.276

[RMS 19]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=62.4
nan=1

[RMS 9]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=39
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=181
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=130	1	40,0+50,0+10,0+30,0						
wo=16	1	5,0+11,0						
wo=35	1	15,0+20,0						

[RMS 1]
nz=0.0546	0	0,0546
np=1
wa=0
wb=0
il=9.8826

[RMS 20]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=188.24
nan=1

[RMS 9]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=43
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=161
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=131	1	7,0+68,0+56,0						
wo=30	1	30,0						

[RMS 1]
nz=0.0546	0	0,0546
np=1
wa=0
wb=0
il=8.7906

[RMS 21]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=167.44
nan=1

[RMS 9]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=47
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-02	5	0205-02		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=255
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=148	1	25,0+58,0+65,0						
wo=15	1	15,0						
wo=92	1	52,0+20,0+20,0						

[RMS 1]
nz=0.0704	0	0,0704
np=1
wa=0
wb=0
il=17.952

[RMS 22]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=265.2
nan=1

[RMS 9]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=51
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-02	5	0205-02		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15,0						

[RMS 1]
nz=0.0704	0	0,0704
np=1
wa=0
wb=0
il=1.056

[RMS 23]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=15.6
nan=1

[RMS 9]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=55
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-03	5	0205-03		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35,0						

[RMS 1]
nz=0.084	0	0,084
np=1
wa=0
wb=0
il=2.94

[RMS 24]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=36.4
nan=1

[RMS 9]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Osprzęt elektroinstalacyjny
wa=0
kn=0	0	0
id=3
nu=3
wn=	

[POZYCJA]
id=59
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-11	5	0301-11		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=93
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=93	1	#p15+#p16						

[RMS 1]
nz=0.0914	0	0,0914
np=1
wa=0
wb=0
il=8.5002

[POZYCJA]
id=61
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
mpn=_1211
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=62
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=62	1	#p16+#p17+#p18+#p19+#p20+#p21+#p22						

[RMS 1]
nz=0.084	0	0,084
np=1
wa=0
wb=0
il=5.208

[RMS 30]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=63.24

[RMS 9]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=65
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-06	5	0302-06		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=31
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=31	1	31						

[RMS 1]
nz=0.495	0	0,495
np=1
wa=0
wb=0
il=15.345

[RMS 32]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=31.62

[RMS 31]
nz=5.2	0	5,2
np=1
wa=0
wb=0
il=161.2

[RMS 9]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=70
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.158	0	0,158
np=1
wa=0
wb=0
il=0.316

[RMS 33]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 9]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=74
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-03	5	0306-03		1
mpn=_1211
na=Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 1]
nz=0.189	0	0,189
np=1
wa=0
wb=0
il=1.134

[RMS 34]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=6.12

[RMS 9]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=78
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-04	5	0306-04		1
mpn=_1211
na=Łączniki schodowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.231	0	0,231
np=1
wa=0
wb=0
il=0.462

[RMS 35]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 9]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=89
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0307-01	5	0307-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.231	0	0,231
np=1
wa=0
wb=0
il=0.231

[RMS 37]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 9]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=93
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-02	5	0308-02		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 1]
nz=0.273	0	0,273
np=1
wa=0
wb=0
il=1.911

[RMS 40]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=7.14

[RMS 9]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=97
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=13
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[RMS 1]
nz=0.263	0	0,263
np=1
wa=0
wb=0
il=3.419

[RMS 41]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=13.26

[RMS 9]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=82
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=Przycisk ppoż
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.63	0	0,63
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[RMS 29]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=722
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0410-01	5	0410-01		1
mpn=_1211
na=Wentylatory sufitowe łazienkowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=0.46	0	0,46
np=1
wa=0
wb=0
il=1.38

[RMS 85]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 86]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[ELEMENT 1]
na=Oprawy
wa=0
kn=0	0	0
id=4
nu=4
wn=	

[POZYCJA]
id=101
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-03	5	0503-03		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa 4x40 W
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=32
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						

[RMS 1]
nz=0.7	0	0,7
np=1
wa=0
wb=0
il=22.4

[RMS 46]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=32
nan=1

[RMS 9]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=108
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-02	5	0502-02		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.62	0	0,62
np=1
wa=0
wb=0
il=0.62

[RMS 47]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1
nan=1

[RMS 9]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=115
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-02	5	0502-02		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.62	0	0,62
np=1
wa=0
wb=0
il=1.24

[RMS 48]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2
nan=1

[RMS 9]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=122
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-02	5	0502-02		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=9
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[RMS 1]
nz=0.62	0	0,62
np=1
wa=0
wb=0
il=5.58

[RMS 49]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=9
nan=1

[RMS 9]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=129
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-02	5	0502-02		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.62	0	0,62
np=1
wa=0
wb=0
il=2.48

[RMS 50]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4
nan=1

[RMS 9]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=136
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-02	5	0502-02		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.62	0	0,62
np=1
wa=0
wb=0
il=1.24

[RMS 51]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2
nan=1

[RMS 9]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=143
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-02	5	0502-02		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.62	0	0,62
np=1
wa=0
wb=0
il=0.62

[RMS 52]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1
nan=1

[RMS 9]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=150
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-02	5	0502-02		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.62	0	0,62
np=1
wa=0
wb=0
il=1.24

[RMS 53]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2
nan=1

[RMS 9]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=157
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-02	5	0502-02		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=0.62	0	0,62
np=1
wa=0
wb=0
il=1.86

[RMS 54]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3
nan=1

[RMS 9]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja połaczeń wyrównawczych
wa=0
kn=0	0	0
id=5
nu=5
wn=	

[POZYCJA]
id=230
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 0607-01	9	0607-01		1
mpn=1211
na=Szyna wyrównania potencjałów (główna szyna uziemiająca)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[RMS 76]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 9]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=540
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0602-02	5	0602-02		1
mpn=1211
na=Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10,0						

[RMS 1]
nz=0.344	0	0,344
np=1
wa=0
wb=0
il=3.44

[RMS 79]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4

[RMS 80]
nz=1.01	0	1,01
np=1
wa=0
wb=0
il=10.1

[RMS 81]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 82]
nz=0.006	0	0,006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 9]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 63]
nz=0.0294	0	0,0294
np=1
wa=0
wb=0
il=0.294

[POZYCJA]
id=234
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-03	5	0205-03		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,0						

[RMS 1]
nz=0.084	0	0,084
np=1
wa=0
wb=0
il=0.252

[RMS 84]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=3.12

[RMS 9]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=551
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35,0						

[RMS 1]
nz=0.0546	0	0,0546
np=1
wa=0
wb=0
il=1.911

[RMS 78]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=36.4
nan=1

[RMS 9]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=385
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=115
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=115	1	115,0						

[RMS 1]
nz=0.0546	0	0,0546
np=1
wa=0
wb=0
il=6.279

[RMS 77]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=119.6
nan=1

[RMS 9]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=238
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-04	5	1203-04		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=2
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.0263	0	0,0263
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0526

[POZYCJA]
id=558
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-03	5	1203-03		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=2
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.0231	0	0,0231
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0462

[POZYCJA]
id=389
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-02	5	1203-02		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=15
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 1]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[ELEMENT 1]
na=Instalacja odgromowa
wa=0
kn=0	0	0
id=6
nu=6
wn=	

[POZYCJA]
id=189
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0606-05	5	0606-05		1
mpn=1211
na=Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4,5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=1.28	0	1,28
np=1
wa=0
wb=0
il=2.56

[RMS 55]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 56]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 57]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 9]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 58]
nz=0.75	0	0,75
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 59]
nz=0.75	0	0,75
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 10]
nz=0.75	0	0,75
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[POZYCJA]
id=198
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0601-01	5	0601-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=185
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=185	1	185,0						

[RMS 1]
nz=0.312	0	0,312
np=1
wa=0
wb=0
il=57.72

[RMS 60]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=192.4

[RMS 61]
nz=1.01	0	1,01
np=1
wa=0
wb=0
il=186.85

[RMS 62]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=5.55

[RMS 9]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 63]
nz=0.033	0	0,033
np=1
wa=0
wb=0
il=6.105

[POZYCJA]
id=223
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0618-01	5-08	0618-01		1
mpn=1211
na=Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=13
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.187	0	0,187
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3216

[RMS 70]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=13

[RMS 9]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=212
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0103-05	5	0103-05		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=17
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	#p46						

[RMS 1]
nz=0.309	0	0,309
np=1
wa=0
wb=0
il=5.253

[RMS 72]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=17.68

[RMS 73]
nz=0.41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=6.97

[RMS 67]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=35.7

[RMS 68]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=35.7

[RMS 9]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=205
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0601-04	5	0601-04		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe układane w rurce
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=17
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	3,0*3+4,0*2						

[RMS 1]
nz=0.329	0	0,329
np=1
wa=0
wb=0
il=5.593

[RMS 60]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=17.68

[RMS 62]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.51

[RMS 9]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=219
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0612-05	5	0612-05		1
mpn=1211
na=Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-pręt
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=0.323	0	0,323
np=1
wa=0
wb=0
il=1.615

[RMS 74]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 9]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=227
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-05	5	0404-05		1
mpn=_1211
na=Skrzynka probiercza
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=0.89	0	0,89
np=1
wa=0
wb=0
il=4.45

[RMS 75]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[ELEMENT 1]
na=Pomiary
wa=0
kn=0	0	0
id=7
nu=7
wn=	

[POZYCJA]
id=161
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=15
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	8+2+5						

[RMS 1]
nz=1.3	0	1,3
np=1
wa=0
wb=0
il=19.5

[POZYCJA]
id=163
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-02	5	1301-02		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.76	0	1,76
np=1
wa=0
wb=0
il=1.76

[POZYCJA]
id=165
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-01	5	1303-01		1
mpn=1211
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=3
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	1+1+1						

[RMS 1]
nz=0.63	0	0,63
np=1
wa=0
wb=0
il=1.89

[POZYCJA]
id=167
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-02	5	1303-02		1
mpn=1211
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=12
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	7+1+4						

[RMS 1]
nz=0.42	0	0,42
np=1
wa=0
wb=0
il=5.04

[POZYCJA]
id=169
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-03	5	1303-03		1
mpn=1211
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.83	0	0,83
np=1
wa=0
wb=0
il=0.83

[POZYCJA]
id=173
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-04	5	1302-04		1
mpn=1211
na=Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=1
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.98	0	1,98
np=1
wa=0
wb=0
il=1.98

[POZYCJA]
id=175
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-03	5	1304-03		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.26	0	1,26
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[POZYCJA]
id=177
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-04	5	1304-04		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.56	0	0,56
np=1
wa=0
wb=0
il=2.24

[POZYCJA]
id=179
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-05	5	1304-05		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[POZYCJA]
id=181
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-06	5	1304-06		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=19
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						

[RMS 1]
nz=0.28	0	0,28
np=1
wa=0
wb=0
il=5.32

[POZYCJA]
id=183
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-01	5	1305-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=1
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.33	0	0,33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[POZYCJA]
id=185
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-02	5	1305-02		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=19
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						

[RMS 1]
nz=0.27	0	0,27
np=1
wa=0
wb=0
il=5.13

[POZYCJA]
id=187
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 D13 1301-01	18 D13	1301-01		1
mpn=1211
na=Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 5 pól
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=6.3	0	6,3
np=1
wa=0
wb=0
il=18.9

[SUMA KONTROLNA]
e88357 24cdf8b6763 7ea77d795c4 c